(붙임1)

입찰물건의 위치 및 구조

○ 위 치 도

※ 범  례

① 갤러리카페 1개소(89.6㎡)

② 쉼터카페   1개소(182.41㎡)

③ 숲속북카페 1개소(394.4㎡)

【갤러리카페 배치도】

역 사 관

갤러리카페

수유실

뽀로로도서관

편의점

하야리아중앙

잔디광장

○ 평면도 및 현장사진

① 문화숲길편의점(舊퀸셋막사 1개동)

뽀로로도서관

평면도 및 시설물 전경

① 갤러리카페(舊장교관사 1개동)

후면

정면

측면

내부

구 분			내 용	비 고
주 용 도			1종 근린생활시설
규모(층수), 구조			지상 1층, 경량철골조
최고높이			3.3m
건축면적(바닥 및 연면적)			89.6㎡
주요 마감	내부	천장	수성페인트, 열경화성 수지천장판
		벽체	수성페인트, 자기질타일
		바닥	디럭스타일, 자기질타일, 화강석
	외부		칼라우레탄페인트, T24칼라복층유리
1 2
1. 편의점 82.3㎡ + 2. 데크 7.3㎡

② 쉼터카페(중앙잔디광장 신축건물 1개동)

정면

측면

후면

내부

구 분			내 용	비 고
주 용 도			관광휴게시설, 근린생활시설
규모(층수)			지상 1층
구 조			철근콘크리트조
최고높이			4.5m
건축면적(바닥 및 연면적)			182.41㎡
주요 마감	내부	천장	비닐페인트
		벽체	수성페인트, 도기질타일
		바닥	비닐타일, 자기질타일
	외부		불소수지페인트, 전돌, 합성목재데크, AL스팬드럴
1 중정 2 3 7 4 5 6
1. 카페 182.41㎡, 2∼7 화장실, 복도·홀 등

③ 숲속북카페(舊사령관관사 1개동)

정면

측면

후면

내부

구 분			내 용	비 고
주 용 도			근린생활시설
규모(층수)			지상 1층
구 조			조적조, 철골조(경량)
최고높이			5.64m
건축면적(바닥 및 연면적)			395.1㎡
주요 마감	내부	천장	기존마감재오일스테인, 열경화성수지천장판
		벽체	수성페인트, 자기질타일
		바닥	강화마루, 자기질타일
	외부		수성페인트, 시멘트기와, T24칼라복층유리
1 2 3 4 5 6
1. 홀 294.4㎡, 2∼6 주방, 화장실, 사무실 등