(붙임5)

구조 및 전경

구 분			내 용	비 고
시 설 명			편의점＆카페테리아
주 용 도			1종 근린생활시설
규모, 구조 (층수)			지하1층, 철근콘크리트 구조
층고높이			4.25m
건축면적 (바닥 및 연면적)			64㎡
주요 마감	내부	천장	경량철골천정틀+흡음텍스
		벽체	콘크리트 면처리, 수성페인트
		바닥	시멘트모르타르, 비닐타일
	외부		바닥(화강석 판석포장) 벽면(화강석 건식붙임)